**Část B**

**Příloha č. 2 – Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky**

**s názvem: Sběrný dvůr Kostelec nad Orlicí**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

1. **Štěpkovač bioodpadu s vlastním pohonem a podvozkem**

- Typ: Štěpkovač bioodpadu s vlastním pohonem a podvozkem

- Podvozek: dvounápravový přívěs za osobní automobil, provedení na

bržděném podvozku, konstrukční rychlost min. 80 km/h, řidičské oprávnění B

- pohon: dieslový nebo benzínový motor

- Velikost vstupního otvoru (mm) min. 200 x 200

- Vyhazovací komín otočný o 360o

- Počet nožů (ks) min. 2

- Průměr štěpkovaného materiálu (mm) min. 130 max. 170

- Tloušťka štěpkovaného materiálu (mm) min. 50

- Výkon (m3/hod) min. 7- max.15

- Dva vkládací válce (horní a spodní)

KONTROLNÍ A BEZPEČNOSTNÍ PRVKY

- Elekronická kontrola přetížení

- Počítadlo moto-hodin

- Kontrolka dobíjení

- Kontrolka mazání

- Bezpečnostní spínač

- Bezpečnostní madlo



ilustrační foto