**Část C**

**Příloha č. 3 – Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky**

**s názvem: Sběrný dvůr Kostelec nad Orlicí**

1. **EKOSKLAD na nebezpečné odpady včetně elektroinstalace**

- Typ: EKOSKLAD na nebezpečné odpady se záchytnou vanou, včetně elektroinstalace

- Rozměr: min. šířka 2300 x délka 3300 x výška 2300 mm

- záchytná vana

- osvětlení v nevýbušném provedení

- venkovní zásuvka

- možnost uzemní kostry

- nájezdová rampa

- certifikát: ekosklad na shromažďování nebezpečných odpadů

- součástí dodávky musí být platná elektrorevize



ilustrační foto

1. **Buňka pro obsluhu sběrného dvora, zateplená, včetně elektroinstalace**

- Typ: Obytná buňka se zateplením, včetně elektroinstalace

- Rozměr minimální: šířka 2200 x délka 2300 x výška 2200 mm

- Elektroinstalace – standard / ČSN – 400V / 32A / 5 pol, CEE zásuvky zapuštěné v rámu, (světla,

zásuvky) součástí dodávky musí být platná elektrorevize

- požadavek na zateplení: Izolace (stěny/podlaha/strop) min. 60/60/100 mm

- požadavek vybavení buňky:

1 x venkovní, ocelové dveře, min. rozměr: š. 875 x v. 2000 mm

2 x plastové okno, min. rozměr: š. 900 x v. 1000 mm s roletami nebo žaluziemi

1 x 2 KW přímotopný panel

- Barva: opláštění lakovaný plech dle vzorníku RAL

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

ilustrační foto

1. **Váha plošinová s váživostí do 600 kg**

- Typ: podlahová plošinová **váha**

- materiál: lakovaná ocel

**-** Váživost 600 kg


- jeden dílek 200 g

- rozměr vážní plochy minimálně 1000 x 1000 mm, materiál: vrapovaný plech

- LED displej

- certifikace: pro obchodní vážení - ES ověření váhy

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |

******

ilustrační foto

1. **Havarijní souprava pro sběrný dvůr**

- Typ: Havarijní souprava pro sběrný dvůr - mobilní

- **mobilní souprava na chemické látky na manipulačních kolečkách 1 ks**,

může být umístěno např. popelnice 240 litrů, plastový box na kolečkách apod.

minimálně 50 kg sypkého sorbentu na ropné látky

minimálně 100 ks textilního sorbentu - rohože na ropné látky

minimálně 5 ks textilního sorbentu – sorpční had na ropné látky

minimálně 5 ks textilního sorbentu – sorpční polštář na ropné látky

- **mobilní souprava na ropné látky na manipulačních kolečkách 1 ks**,

může být umístěno např. popelnice 240 litrů, plastový box na kolečkách apod.

minimálně 5 kg sypkého sorbentu na chemické látky

minimálně 100 ks textilního sorbentu - rohože na chemické látky

minimálně 5 ks textilního sorbentu – sorpční had na chemické látky

minimálně 5 ks textilního sorbentu – sorpční polštář na chemické látky

- ochranné pomůcky: 1 x ochranná kombinéza na chemické látky

1 x ochranné rukavice

1 x ochranné brýle

- úklidové pomůcky: 1 x lopata

1 x koště

1 x PE pytel

ilustrační foto